**Závěrečná zpráva**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | **Jméno** | | **Datum** |
| Autor: |  | Dmitrii Semenov | 17.11.2023 |
|  |  | Viktor Cejnek | 17.11.2023 |

1. document change log

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verze | Datum | Autor | Strany | Popis změn |
| 1.0 |  |  | Všechny | První verze |
|  |  |  |  |  |

1. Obsah

[1 Úvod 4](#_Toc146618245)

[2 Aplikovatelné a Odkazované dokumenty 5](#_Toc146618246)

[2.1 Seznam aplikovatelných dokumentů 5](#_Toc146618247)

[2.2 Seznam odkazovaných dokumentů 5](#_Toc146618248)

[3 Definice a seznam zkratek 6](#_Toc146618249)

[3.1 Definice 6](#_Toc146618250)

[3.2 Psaní čísel 6](#_Toc146618251)

[3.3 Jednotky 6](#_Toc146618252)

[3.4 Zkratky 6](#_Toc146618253)

[4 Představení projektu 7](#_Toc146618254)

[5 Plán vývoje 8](#_Toc146618255)

[6 Popis Návrhu 9](#_Toc146618256)

[7 Verifikační Plán 10](#_Toc146618257)

[7.1 Verifikační matice 10](#_Toc146618258)

[7.2 Popis verifikačního prostředí 10](#_Toc146618259)

[7.3 Verifikační testy 11](#_Toc146618260)

[8 Výsledky implementace 13](#_Toc146618261)

1. Seznam Obrázků

[Obrázek 4‑1 Blokové schéma AAU 7](#_Toc146618262)

[Obrázek 5‑1 Vývojový diagram 8](#_Toc146618263)

[Obrázek 4‑1 Blokové schéma pomocné aritmetické jednotky 9](#_Toc146618264)

[Obrázek 4‑1 Blokové schéma verifikačního prostředí 10](#_Toc146618265)

1. Seznam Tabulek

[Table 2‑1 Seznam aplikovatelných dokumentů 5](#_Toc146618266)

[Table 2‑2 Seznam odkazovaných dokumentů 5](#_Toc146618267)

[Table 2‑2 Verifikační matice 10](#_Toc146618268)

# Úvod

# Aplikovatelné a Odkazované dokumenty

Všechny dokumenty sloužící jako zadávací dokumentace nebo odkazované v tomto textu jsou uvedeny v tabulkách dole. Pokud není známá přesná verze, je použito datum vydání dokumentu (měsíc/rok). V případě že není známé ani datum vydání, je jako verze uvedena hodnota 0.

## Seznam aplikovatelných dokumentů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Název | | Číslo dokumentu |  | Verze |
|  | |  | - |  | - |
|  | | - | - |  | - |

Table 2‑1 Seznam aplikovatelných dokumentů

## Seznam odkazovaných dokumentů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Název | | Číslo dokumentu |  | Verze |
|  | | - | - |  | - |
|  | | - | - |  | - |

Table 2‑2 Seznam odkazovaných dokumentů

# Definice a seznam zkratek

*Formální část dokumentu, doporučujeme inspirovat se obsahem podobné kapitoly ve specifikaci požadavků.*

## Definice

*Cokoliv je třeba definovat.*

## Psaní čísel

*Formát zápisu čísel.*

## Jednotky

Pouze jednotky ze soustavy SI jsou použity v textu.

## Zkratky

|  |  |
| --- | --- |
| AAU | Auxiliary Arithmetic Unit |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| TBC | To Be Confirmed |
| TBD | To Be Defined |
|  |  |
| - | - |

# Představení projektu

*Stručné představení projektu a co je cílem práce. V podstatě zadání vlastními slovy, lze vycházet z představení projektu ve specifikaci.*



Obrázek 4‑1 Blokové schéma AAU

*A následně stručné shrnutí, co bude obsahem této zprávy.*

# Plán vývoje

*Definuje plánovaný postup při práci na projektu – tzn. nejprve návrh architektury a rozbor požadavků, následně tvorba funkčních bloků včetně simulací, verifikace celého návrhu pro ověření požadavků a implementace do cílového obvodu. Plán vývoje je vhodné doplnit o vývojový diagram včetně opravných akcí (tzn. pokud při verifikaci zjistíte chybu v kódu, vracíte se zpět do fáze návrhu kódu, provedete opravu chyby a verifikaci opakujete). Tato kapitola by tedy měl obsahovat plán práce včetně vývojového diagramu a stručný popis činností v rámci jednotlivých kroků.*

*Plán vývoje je jeden z prvních dokumentů, které je vytvořen. V praxi není neobvyklé, že původní plán je třeba v průběhu práce aktualizovat podle skutečného stavu vývoje. V této zprávě od vás očekáváme výsledný „plán“ vývoje, tedy spíše, než o plán, se bude jednat o shrnutí, jak jste při práci postupovali.*

Obrázek 5‑1 Vývojový diagram

# Popis Návrhu

*Tato kapitola by měla obsahovat popis vašeho návrhu. Součástí popisu je vždy blokové schéma, které obsahuje jednotlivé funkční bloky. V případě jednoduchého obvodu je pak vhodné doplnit blokové schéma signály, které slouží k předávání dat mezi funkčními bloky.*

Obrázek 6‑1 Blokové schéma pomocné aritmetické jednotky

*Po popisu celého systému je vhodné představit jednotlivé funkční bloky, stručně popsat jejich funkčnost.*

**Rozhraní SPI** je …

**Řadič paketů** je…

**Aritmetická jednotka** provádí …

# Verifikační Plán

*Při verifikaci splnění požadavku kontrolou dokumentace budou například uvedeny odkazy na jednotlivé kapitoly závěrečné zprávy, které splnění požadavku dokumentují. Při verifikaci pomocí simulace je pak třeba představit základní myšlenku simulace – tedy testování je prováděno pomocí testovacích vektorů, které jsou aplikovány na návrh a následně je vyhodnocena jeho odezva. V případě verifikace požadavku analýzou je pak třeba uvést, jakou analýzou je takový požadavek ověřen.*

## Verifikační matice

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ ID | Název | Ver. metoda | | | Verifikace požadavku | Splněno |
| **R** | **S** | **A** |
| REQ\_AAU\_G\_001 | Target technology | A | - | - | Kapitola 8(implenetace pro FPGA) | A/N |
| REQ\_AAU\_G\_002 | Synchronous design | A | - | - | Kapitola 8(Report review) | A/N |
| REQ\_AAU\_G\_003 | Output signals | A | A | - | TBD (Gate level), netlist | A/N |
| REQ\_AAU\_G\_004 | Input Signals | A | A | - | TBD (Gate level), netlist | A/N |
| REQ\_AAU\_G\_005 | FSM Safe Implementation | A | A | - | Advanced HDL Synthesis | A/N |
| REQ\_AAU\_G\_006 | Documentation | A | - | - |  | A/N |
| REQ\_AAU\_F\_010 | Auxiliary Arithmetic Unit | A | - | - | (block diagram), test spravnych hodnot | A/N |
| REQ\_AAU\_F\_011 | Format of numbers | - | A | - | Test *tc\_spi\_002* | A/N |
| REQ\_AAU\_F\_012 | Number rounding | - | A | - | Test *tc\_spi\_002* | A/N |
| REQ\_AAU\_F\_013 | Overflow of arithmetic operations | - | A | - | Test *tc\_spi\_004* | A/N |
| REQ\_AAU\_I\_020 | SPI clock frequency | - | A | - | Test *tc\_spi\_002* | A/N |
| REQ\_AAU\_I\_021 | Bit ordering | - | A | - | Test *tc\_spi\_001,* Test *tc\_spi\_002* | A/N |
| REQ\_AAU\_I\_022 | Incomplete frame | - | A | - | Test *tc\_spi\_001* | A/N |
| REQ\_AAU\_I\_023 | Link reset | - | A | - | Test *tc\_spi\_003* | A/N |
| REQ\_AAU\_I\_024 | Packet format | - | A | - | Test *tc\_spi\_001* | A/N |

Table 7‑1 Verifikační matice

## Popis verifikačního prostředí

*Tato kapitola popisuje strukturu verifikačního prostředí a funkci jeho jednotlivých komponent. Podobně jako při popisu návrhu je nejprve představena celková struktura a popis předávání dat mezi jednotlivými komponentami. Následně jsou jednotlivé komponenty blíže představeny.*

Obrázek 7‑1 Blokové schéma verifikačního prostředí

**SPI BFM** zajišťuje …

**Testbench** …

**Testcase** …

## Verifikační testy

*V této kapitole jsou uvedeny všechny testy pro ověření funkčnosti návrhu (a splnění požadavků).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název testu** | Detekce chybného rámce na sběrnici SPI a kontrola pořadí výsledných paketů | **Číslo testu.:** | tc\_spi\_001 |
| **Popis testu** | Účelem tohoto testu je ověření, že chybný rámce není v DUT přijat. Testovány jsou dva scénáře, kdy nejprve je do DUT odeslán krátký rámec a následně dlouhý rámec. Pak se kontroluje kompatibilita z třemi frekvencí signálu SCLK a to jsou 10kHz, 100kHz a 1MHz. | | |
| **Reflektované požadavky** | REQ\_AAU\_I\_021  REQ\_AAU\_I\_022  REQ\_AAU\_I\_024 | | |
| **Postup testu** | 1. Reset DUT 2. Spuštění generování hodinového signálu s frekvencí 50 MHz. 3. Nastavení frekvence signálu SCLK na 10kHz. 4. BFM\_SPIM: Odeslán chybný rámec s hodnotou 000001110.000101101 (14.087890625). Tento rámec má 18 bitů a musí být považován za chybný. 5. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 00001010.01110100 (10.453125). 6. BFM\_SPIM: Odeslán chybný rámec s hodnotou 0001110.0001010 (14.078125). Tento rámec má 14 bitů a musí být považován za chybný. 7. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 00000101.10011111 (5.62109375). 8. BFM\_SPIM: Posílaní a přijetí dvou čísel. 9. BFM\_SPIM: Monitorovat výstup bloku (na výstupním pinu MISO), nejprve přijat rámec s výsledkem součtu a pak rámec s výsledkem součinu. Výsledek sčítání musí být 00010000.00010011 (16.07421875), výsledek násobení je 00111010.11000010 (58.7578125). 10. Nastavení frekvence signálu SCLK na 100kHz a opakování kroků 4-9. 11. Nastavení frekvence signálu SCLK na 1MHz a opakování kroků 4-9. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název testu** | Kontrola formátu čísel, zaokrouhlování a pořadí bitů | **Číslo testu.:** | tc\_au\_002 |
| **Popis testu** | Účelem tohoto testu je ověření, že výstupní data jsou reprezentovaný v pevné řádové čárce, ověření správnosti výsledku aritmetických operací a zaokrouhlování | | |
| **Reflektované požadavky** | REQ\_AAU\_F\_011  REQ\_AAU\_F\_012  REQ\_AAU\_I\_020  REQ\_AAU\_I\_021 | | |
| **Postup testu** | 1. Reset DUT 2. Spuštění generování hodinového signálu s frekvencí 50 MHz. 3. BFM\_SPIM: Odeslán první rámec s hodnotou 00000111.10100111 (7.65234375). 4. BFM\_SPIM: Odeslán druhý rámec s hodnotou 00001001.10011001 (9.59765625). 5. BFM\_SPIM: Posílaní a přijetí dvou čísel. 6. BFM\_SPIM: Monitorovat výstup bloku (na výstupním pinu MISO). Výsledek sčítání musí být 00010001.01000000 (17.25), výsledek násobení je 01001001.01111001 (původně 01001001.0111000111001111) (73.44140625). | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název testu** | Link reset test | **Číslo testu.:** | tc\_rst\_003 |
| **Popis testu** | Účelem tohoto testu je ověření, že první rámec bude považován za špatný, pokud druhý rámec nebude přijat do 1ms po prvním (testování 0.9ms, 1.1ms a 1.5ms). | | |
| **Reflektované požadavky** | REQ\_AAU\_I\_023 | | |
| **Postup testu** | 1. Reset DUT 2. Spuštění generování hodinového signálu s frekvencí 50 MHz. 3. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 00000101.00100000 (5.125). 4. Čekání 1.5 ms pro reset linky 5. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 00001011.11000000 (11.75). 6. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 00000111.00100000 (7.125). 7. BFM\_SPIM: Posílaní a přijetí dvou čísel. 8. BFM\_SPIM: Monitorovat výstup bloku (na výstupním pinu MISO). Výsledek sčítání musí být 00010010.11100000 (18.875), výsledek násobení je 01010011.10111000 (83.71875). 9. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 00000101.00100000 (5.125). 10. Čekání 0.9 ms pro kontrolu, že linka nepřejde do resetu 11. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 00001011.11000000 (11.75). 12. BFM\_SPIM: Posílaní a přijetí dvou čísel. 13. BFM\_SPIM: Monitorovat výstup bloku (na výstupním pinu MISO). Výsledek sčítání musí být 00010000.11100000 (16.875), výsledek násobení je 00111100.00111000 (60.21875). 14. Opakování kroků 3-8 pro čekání 1.1 ms pro reset linky | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název testu** | Přetečení aritmetických operaci | **Číslo testu.:** | tc\_arit\_004 |
| **Popis testu** | Účelem tohoto testu je ověření, že v případě přetečení, výsledky aritmetických operaci budou zaokrouhlené do maxima a do minimum. | | |
| **Reflektované požadavky** | REQ\_AAU\_F\_013 | | |
| **Postup testu** | 1. Reset DUT 2. Spuštění generování hodinového signálu s frekvencí 50 MHz. 3. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 01101001.10000000 (105.5). 4. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 00111101.01100000 (61.375). 5. BFM\_SPIM: Posílaní a přijetí dvou čísel. 6. BFM\_SPIM: Monitorovat výstup bloku (na výstupním pinu MISO). Výsledky součtu a součinu musí přetéct do maximuma 0x7FFF(01111111.11111111). 7. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 10001001.10000000 (-119.5). 8. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 11001111.01000000 (-49.75). 9. BFM\_SPIM: Posílaní a přijetí dvou čísel. 10. BFM\_SPIM: Monitorovat výstup bloku (na výstupním pinu MISO). Výsledek součtu musí přetéct do minimuma 0x8000(10000000.00000000) a výsledek součinu do maximuma 0x7FFF(01111111.11111111). 11. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 00101111.01000000 (47.25). 12. BFM\_SPIM: Odeslán platný rámec s hodnotou 10001111.10000000 (-113.5). 13. BFM\_SPIM: Posílaní a přijetí dvou čísel. 14. BFM\_SPIM: Monitorovat výstup bloku (na výstupním pinu MISO). Výsledek součtu je 10111110.11000000 (-66.25) a výsledek součinu musi přetect do minimuma 0x8000(10000000.00000000). | | |

# Výsledky implementace

*V závěrečné kapitole zprávy by měly být uvedeny výsledky implementace pro cílový obvod FPGA.*

*Kromě základních informací (využité zdroje, maximální pracovní frekvence) je nutné také uvést informace o tom, jakým způsobem byly výsledky získány. Jedná se především o použité nástroje včetně jejich verze, nastavení pro implementaci (konfigurace syntetizéru, implementační strategie pro P&R) a také omezení implementace (tzv. constraints), pokud jsou použity.*

*V tomto projektu jsou vstupní signály asynchronní, v takovém případě je žádoucí výslednou implementaci analyzovat z hlediska zpoždění na vstupních a výstupních signálech a dokázat dostatečnou časovou rezervu při zpracování signálů sběrnice SPI.*